(module LED_D5.0mm_IRBlack (layer F.Cu) (tedit 62A2381F)
  (descr "LED, diameter 5.0mm, 2 pins, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LL-504BC2E-009.pdf")
  (tags "LED diameter 5.0mm 2 pins")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -3.96) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_D5.0mm_IRBlack (at 1.27 3.96) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_THT.3dshapes/LED_D5.0mm_IRBlack.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
