(module LED_HDSM-281H (layer F.Cu) (tedit 63E86405)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.32564 -8.15125 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_HDSM-281H (at 4.96559 7.932 0) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 3.175 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.635 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.635 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.905 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -3.175 -5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -1.905 5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -0.635 5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.635 5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.905 5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 5.4 270.0) (size 3.0 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)