(module LED_KPHBM-2012SURKCGKC (layer F.Cu) (tedit 626AAF8F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.532 -2.4064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_KPHBM-2012SURKCGKC (at 7.4408 2.4064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.475 -0.9) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.475 0.9) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.475 0.9) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.475 -0.9) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)