(module LED_LTST-G563ZEGBW (layer F.Cu) (tedit 66AFC9DA)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -3.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_LTST-G563ZEGBW (at 8.43 3.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -1.6) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.25 0.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.25 1.6) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.25 -1.6) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.25 0.0) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 2.25 1.6) (size 1.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)