(module LED_SMD:LED_LiteOn_LTST-C19HE1WT (layer F.Cu) (tedit 62666DD7)
  (descr "LiteOn RGB LED; https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS22-2008-0044/LTST-C19HE1WT.pdf")
  (tags "LED RGB Chip SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_LiteOn_LTST-C19HE1WT (at 0 2) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -0.425 0.725) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.425 0.725) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.425 -0.725) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.425 -0.725) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_LiteOn_LTST-C19HE1WT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
