(module LED_SPMWHT541ML5XAR0S5 (layer F.Cu) (tedit 65E96BF8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175275 -2.639125 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_SPMWHT541ML5XAR0S5 (at 10.99202 2.620255 0) (layer F.Fab))
  (pad A smd custom (at 1.7 0.0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.45 -0.91)
          (xy -0.16 -1.2)
          (xy 0.56 -1.2)
          (xy 0.67 -1.1)
          (xy 1.2 -1.1)
          (xy 1.2 -0.3)
          (xy 0.56 -0.3)
          (xy 0.56 0.3)
          (xy 1.2 0.3)
          (xy 1.2 1.1)
          (xy 0.67 1.1)
          (xy 0.56 1.2)
          (xy -0.16 1.2)
          (xy -0.45 0.91)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad C smd custom (at 0.3 0.0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.45 -0.91)
          (xy 0.16 -1.2)
          (xy -2.56 -1.2)
          (xy -2.67 -1.1)
          (xy -3.2 -1.1)
          (xy -3.2 -0.3)
          (xy -2.56 -0.3)
          (xy -2.56 0.3)
          (xy -3.2 0.3)
          (xy -3.2 1.1)
          (xy -2.67 1.1)
          (xy -2.56 1.2)
          (xy 0.16 1.2)
          (xy 0.45 0.91)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)