(module LED_WP7113SRD_D (layer F.Cu) (tedit 654D9CA0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.2684425 -4.2133515 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_WP7113SRD_D (at 3.80084 4.198942 0) (layer F.Fab))
  (pad A thru_hole circle (at 1.27 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C thru_hole rect (at -1.27 0.0) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)