(module LED_WS2812-2020 (layer F.Cu) (tedit 62D97F0E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.17686 -2.09129 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_WS2812-2020 (at 7.355145 1.842715 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 0.915 0.55 180.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.915 -0.55 180.0) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -0.915 -0.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.915 0.55) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)