(module Package_LGA:LGA-12_2x2mm_P0.5mm (layer F.Cu) (tedit 64918C14)
  (descr LGA12)
  (tags "lga land grid array")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0.05) (layer F.Fab))
  (pad 12 smd rect (at -0.25 -0.7625 90) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.25 -0.7625 90) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 0.7625 90) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.25 0.7625 90) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.7625 -0.75) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.7625 -0.75) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.7625 0.75) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.7625 0.75) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.7625 0.25) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.7625 -0.25) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.7625 0.25) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.7625 -0.25) (size 0.375 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_LGA.3dshapes/LGA-12_2x2mm_P0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
