(module Package_LGA:LGA-16_3x3mm_P0.5mm (layer F.Cu) (tedit 6491A058)
  (descr http://www.memsic.com/userfiles/files/DataSheets/Magnetic-Sensors-Datasheets/MMC5883MA-RevC.pdf)
  (tags "lga land grid array")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0.05) (layer F.Fab))
  (pad 10 smd rect (at 1.275 0.25 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.275 -0.25 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.275 -0.75 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.275 0.75 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.275 0.75 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.275 0.25 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.275 -0.25 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.275 -0.75 90) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.25 -1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.25 -1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.75 -1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.75 -1.275) (size 0.3 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_LGA.3dshapes/LGA-16_3x3mm_P0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
