(module "LGA14R80P3X6_300X500X100" (layer F.Cu)
  (descr "LGA14R80P3X6_300X500X100")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -2.8702 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.8702 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LGA14R80P3X6_300X500X100" (at -2.8702 -7.62) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.3716 -2.0066 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.3716 -1.1938 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.3716 -0.4064 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.3716 0.4064 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.3716 1.1938 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.3716 2.0066 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 1.8796 0) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.3716 2.0066 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.3716 1.1938 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.3716 0.4064 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.3716 -0.4064 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.3716 -1.1938 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.3716 -2.0066 90) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -1.8796 0) (size 0.508 1.1176) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ADXL345BCCZ.stp
    (at (xyz 0 0 0.02401574859469))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
