(module easyeda2kicad:SMD-4_L4.6-W6.4-P2.54-LS10.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMD-4_L4.6-W6.4-P2.54-LS10.0-BL (at 0 8.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.27 4.50 180.00) (size 1.50 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.27 4.50 180.00) (size 1.50 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.27 -4.50 180.00) (size 1.50 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.27 -4.50 180.00) (size 1.50 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LH1546ADF/LH1546ADF.3dshapes/SMD-4_L4.6-W6.4-H3.7-LS10.0-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)