(module LINX_CONBNC001 (layer F.Cu) (tedit 650AAF01)
  (fp_text reference REF** (at -1.425 -6.635) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole circle (at 3.15 -3.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 3.15 3.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 thru_hole circle (at -3.15 3.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole circle (at -3.15 -3.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
