(module "LIS25BATR" (layer F.Cu)
  (descr "LIS25BATR-3")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.325 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.325 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LIS25BATR" (at -0.325 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.000 -0.75 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 -0.25 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.000 0.25 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.000 0.75 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.500 1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.000 1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.500 1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.000 0.75 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.000 0.25 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.000 -0.25 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.000 -0.75 90) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.500 -1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.000 -1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.500 -1 0) (size 0.350 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LIS25BATR.stp
    (at (xyz -0.0015748031144067 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
