(module easyeda2kicad:LGA-12_L2.0-W2.0-P0.50-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.88) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LGA-12_L2.0-W2.0-P0.50-BL (at 0 4.88) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 12 smd rect (at -0.88 0.25 0.00) (size 0.50 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.88 -0.25 0.00) (size 0.50 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.75 -0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.25 -0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.25 -0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.75 -0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.88 -0.25 0.00) (size 0.50 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.88 0.25 0.00) (size 0.50 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.75 0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.25 0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.25 0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 0.88 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LIS2HH12TR/LIS2HH12TR.3dshapes/LGA-12_L2.0-W2.0-H1.0-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)