(module easyeda2kicad:TO-220-5L_L10.2-W4.5-P1.71-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220-5L_L10.2-W4.5-P1.71-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.42 0.00 180.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.71 0.00 180.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 0.00 180.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.71 0.00 180.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.42 0.00 180.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM2576-12WT/LM2576-12WT.3dshapes/TO-220-5_L10.2-W4.5-H14.9-P1.85.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.410 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)