(module "LM2576HVSX33NOPB" (layer F.Cu)
  (descr "KTT0005B")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 5.715 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.715 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LM2576HVSX33NOPB" (at 5.715 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 12.260 3.4 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 12.260 1.7 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 12.260 -0 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 12.260 -1.7 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 12.260 -3.4 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.955 -0 0) (size 1.910 10.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.540 -0 0) (size 5.080 8.330) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
