(module easyeda2kicad:TO-263-5_L10.2-W8.9-P1.70-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-5_L10.2-W8.9-P1.70-BR (at 0 7.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 5.16 3.40 0.00) (size 3.08 1.02) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 5.16 1.70 0.00) (size 3.08 1.02) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 5.16 0.00 0.00) (size 3.08 1.02) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 5.16 -1.70 0.00) (size 3.08 1.02) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 5.16 -3.40 0.00) (size 3.08 1.02) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -5.16 0.00 0.00) (size 8.50 11.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM2596S-5.0/LM2596S-5.0.3dshapes/TO-263-5-5P_L10.2-W8.7-H4.5-LS14.4-P1.70.wrl"
		(offset (xyz -1.150 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)