(module easyeda2kicad:TO-263-5_L10.2-W8.9-P1.70-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-5_L10.2-W8.9-P1.70-TL (at 0 7.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 smd rect (at -5.01 3.40 0.00) (size 3.20 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -5.01 1.70 0.00) (size 3.20 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -5.01 -1.70 0.00) (size 3.20 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -5.01 0.00 0.00) (size 3.20 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -5.01 -3.40 0.00) (size 3.20 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd custom (at 5.01 0.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -4.06 -4.0)(xy 2.54 -4.0)(xy 2.54 -5.78)(xy 4.07 -5.78)(xy 4.07 5.14)(xy 2.54 5.14)(xy 2.54 4.0)(xy -4.06 4.0)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM2596S-5.0 P+/LM2596S-5.0 P+.3dshapes/TO-263-5-5P_L10.2-W8.7-H4.5-LS14.4-P1.70.wrl"
		(offset (xyz 1.580 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)