(module "LM2596SXADJ" (layer F.Cu)
  (descr "LM2596SX-ADJ-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LM2596SXADJ" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 6.545 3.4 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.545 1.7 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6.545 -0 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 6.545 -1.7 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6.545 -3.4 90) (size 1.070 2.160) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T1 smd rect (at -6.670 -0 0) (size 1.910 10.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T2 smd rect (at -3.175 -0 0) (size 5.080 8.330) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LM2596S-ADJ_NOPB.stp
    (at (xyz -0.23346456017081 -0.20511811173807 0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
