(module LM324DR2G (layer F.Cu) (tedit 65619296)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC-14_NB_ONS (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -2.9591 -5.4864) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.7051 -3.81) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.7051 -2.54) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.7051 -1.27) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.7051 0) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.7051 1.27) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.7051 2.54) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.7051 3.81) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.7051 3.81) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.7051 2.54) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.7051 1.27) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.7051 0) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.7051 -1.27) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.7051 -2.54) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.7051 -3.81) (size 1.4986 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
