(module easyeda2kicad:TO-263-3_L8.6-W10.2-P2.54-LS14.4-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-3_L8.6-W10.2-P2.54-LS14.4-BR (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 4.95 0.00 0.00) (size 3.30 1.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 4.95 2.54 0.00) (size 3.30 1.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.95 -2.54 0.00) (size 3.30 1.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -4.95 0.00 0.00) (size 10.02 10.12) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM337KTTR/LM337KTTR.3dshapes/TO-263-3_L10.2-W8.7-H4.5-LS14.4-P2.54.wrl"
		(offset (xyz -1.700 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)