(module easyeda2kicad:TO-220-11_L20.0-W4.5-P1.70-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220-11_L20.0-W4.5-P1.70-BL (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.50 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.80 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.499997))
	(pad 3 thru_hole circle (at -5.10 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.499997))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.40 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.499997))
	(pad 5 thru_hole circle (at -1.70 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 6 thru_hole circle (at -0.00 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole circle (at 1.70 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.499997))
	(pad 8 thru_hole circle (at 3.40 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 9 thru_hole circle (at 5.10 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 10 thru_hole circle (at 6.80 -2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 11 thru_hole circle (at 8.50 2.54 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM3886TF/LM3886TF.3dshapes/TO-220_11PIN-L20.0-W4.5-H20.6-P1.70.wrl"
		(offset (xyz 0.000 2.000 4.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)