(module easyeda2kicad:TO-263-3L_L10.0-W9.2-P2.54-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-3L_L10.0-W9.2-P2.54-TL (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -5.30 -2.54 0.00) (size 4.30 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -5.30 2.54 0.00) (size 4.30 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 5.30 0.00 0.00) (size 8.60 10.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -5.30 0.00 0.00) (size 4.30 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM39300R-3.3/LM39300R-3.3.3dshapes/TO-263-3_L10.2-W8.7-H4.5-LS14.4-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 1.200 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)