(module LM51231QRGRRQ1 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RGR0020C-IPC_A (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "Designator251" (at -3.0226 -3.9878) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.70055 -1.000001 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.70055 -0.499999 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.70055 0 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.70055 0.500002 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.70055 1.000001 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.000001 1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.499999 1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.500002 1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.000001 1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.70055 1.000001 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.70055 0.500002 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.70055 0 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.70055 -0.499999 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.70055 -1.000001 90) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.000001 -1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.500002 -1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0 -1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.499999 -1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -1.000001 -1.70055) (size 0.239283 1.05712) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 2.150001 2.150001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
