(module "LM62460QRPHRQ1" (layer F.Cu)
  (descr "RPH0016A_3.5x4.5x1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LM62460QRPHRQ1" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.200 -1.9 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.413 -0.55 90) (size 0.400 1.075) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.538 0.525 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.538 1.025 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.538 1.525 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.225 2.175 90) (size 0.550 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.500 2.113 0) (size 0.250 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.000 2.038 0) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.500 2.113 0) (size 0.250 0.675) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.225 2.175 90) (size 0.550 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.538 1.525 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.538 1.025 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.538 0.525 90) (size 0.250 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.413 -0.55 90) (size 0.400 1.075) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.200 -1.9 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.000 -0.963 0) (size 0.350 2.975) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.775 -1.725 0) (size 0.350 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.775 2 90) (size 0.200 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.775 2 90) (size 0.200 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.775 -1.725 0) (size 0.350 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LM61480Q3RPHRQ1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
