(module easyeda2kicad:TO-99-8_MAXIM_MAX422MTV (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-99-8_MAXIM_MAX422MTV (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 thru_hole circle (at 1.80 -1.80 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(pad 1 thru_hole rect (at -0.00 -2.54 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.80 -1.80 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.702564))
	(pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0.00 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.80 1.80 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.702564))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.00 2.54 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.80 1.80 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(pad 7 thru_hole oval (at 2.54 0.00 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.705104))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM741CH/LM741CH.3dshapes/TO-99-8_TI_LMC.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)