(module "LMZ7QW40" (layer F.Cu)
  (descr "LMZ7-QW40-7")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LMZ7QW40" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.655 -0.315 0) (size 0.450 3.330) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.655 -0.315 0) (size 0.450 3.330) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -0.315 0) (size 1.900 3.330) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LMZ7-QW40.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
