(module LP38502SD-ADJ&slash_NOPB (layer F.Cu) (tedit 654208DA)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SDA08C (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.397 -0.750001) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.397 -0.25) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.397 0.25) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.397 0.750001) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.397 0.750001) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.397 0.25) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.397 -0.25) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.397 -0.750001) (size 0.6096 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 1.6002 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
