(module easyeda2kicad:XDFN-4_L1.0-W1.0-P0.65-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.48) (layer F.SilkS))
	(fp_text value XDFN-4_L1.0-W1.0-P0.65-BL-EP (at 0 4.48) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 0.00 45.00) (size 0.45 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd custom (at 0.33 0.48 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.09 0.17)(xy -0.11 0.17)(xy -0.11 -0.08)(xy 0.04 -0.23)(xy 0.09 -0.23)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 4 smd custom (at -0.33 -0.48 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.1 -0.17)(xy 0.1 -0.17)(xy 0.1 0.08)(xy -0.05 0.23)(xy -0.1 0.23)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 3 smd custom (at 0.33 -0.47 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.09 -0.18)(xy -0.11 -0.18)(xy -0.11 0.07)(xy 0.04 0.22)(xy 0.09 0.22)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 1 smd custom (at -0.33 0.48 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.1 -0.08)(xy 0.1 0.17)(xy -0.1 0.17)(xy -0.1 -0.28)(xy -0.05 -0.23)(xy 0.1 -0.08)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LP3980-25QVF/LP3980-25QVF.3dshapes/XDFN-4_L1.0-W1.0-H0.6-P0.65-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)