(module easyeda2kicad:LQFP-208_L28.0-W28.0-P0.50-LS30.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -18.58) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LQFP-208_L28.0-W28.0-P0.50-LS30.0-BL (at 0 18.58) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 208 smd oval (at -14.58 12.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 207 smd oval (at -14.58 12.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 206 smd oval (at -14.58 11.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 205 smd oval (at -14.58 11.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 204 smd oval (at -14.58 10.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 203 smd oval (at -14.58 10.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 202 smd oval (at -14.58 9.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 201 smd oval (at -14.58 9.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 200 smd oval (at -14.58 8.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 199 smd oval (at -14.58 8.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 198 smd oval (at -14.58 7.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 197 smd oval (at -14.58 7.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 196 smd oval (at -14.58 6.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 195 smd oval (at -14.58 6.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 194 smd oval (at -14.58 5.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 193 smd oval (at -14.58 5.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 192 smd oval (at -14.58 4.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 191 smd oval (at -14.58 4.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 190 smd oval (at -14.58 3.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 189 smd oval (at -14.58 3.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 188 smd oval (at -14.58 2.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 187 smd oval (at -14.58 2.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 186 smd oval (at -14.58 1.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 185 smd oval (at -14.58 1.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 184 smd oval (at -14.58 0.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 183 smd oval (at -14.58 0.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 182 smd oval (at -14.58 -0.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 181 smd oval (at -14.58 -0.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 180 smd oval (at -14.58 -1.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 179 smd oval (at -14.58 -1.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 178 smd oval (at -14.58 -2.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 177 smd oval (at -14.58 -2.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 176 smd oval (at -14.58 -3.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 175 smd oval (at -14.58 -3.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 174 smd oval (at -14.58 -4.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 173 smd oval (at -14.58 -4.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 172 smd oval (at -14.58 -5.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 171 smd oval (at -14.58 -5.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 170 smd oval (at -14.58 -6.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 169 smd oval (at -14.58 -6.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 168 smd oval (at -14.58 -7.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 167 smd oval (at -14.58 -7.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 166 smd oval (at -14.58 -8.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 165 smd oval (at -14.58 -8.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 164 smd oval (at -14.58 -9.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 163 smd oval (at -14.58 -9.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 162 smd oval (at -14.58 -10.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 161 smd oval (at -14.58 -10.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 160 smd oval (at -14.58 -11.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 159 smd oval (at -14.58 -11.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 158 smd oval (at -14.58 -12.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 157 smd oval (at -14.58 -12.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 156 smd oval (at -12.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 155 smd oval (at -12.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 154 smd oval (at -11.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 153 smd oval (at -11.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 152 smd oval (at -10.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 151 smd oval (at -10.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 150 smd oval (at -9.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 149 smd oval (at -9.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 148 smd oval (at -8.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 147 smd oval (at -8.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 146 smd oval (at -7.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 145 smd oval (at -7.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 144 smd oval (at -6.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 143 smd oval (at -6.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 142 smd oval (at -5.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 141 smd oval (at -5.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 140 smd oval (at -4.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 139 smd oval (at -4.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 138 smd oval (at -3.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 137 smd oval (at -3.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 136 smd oval (at -2.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 135 smd oval (at -2.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 134 smd oval (at -1.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 133 smd oval (at -1.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 132 smd oval (at -0.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 131 smd oval (at -0.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 130 smd oval (at 0.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 129 smd oval (at 0.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 128 smd oval (at 1.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 127 smd oval (at 1.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 126 smd oval (at 2.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 125 smd oval (at 2.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 124 smd oval (at 3.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 123 smd oval (at 3.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 122 smd oval (at 4.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 121 smd oval (at 4.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 120 smd oval (at 5.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 119 smd oval (at 5.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 118 smd oval (at 6.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 117 smd oval (at 6.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 116 smd oval (at 7.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 115 smd oval (at 7.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 114 smd oval (at 8.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 113 smd oval (at 8.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 112 smd oval (at 9.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 111 smd oval (at 9.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 110 smd oval (at 10.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 109 smd oval (at 10.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 108 smd oval (at 11.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 107 smd oval (at 11.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 106 smd oval (at 12.25 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 105 smd oval (at 12.75 -14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 104 smd oval (at 14.58 -12.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 103 smd oval (at 14.58 -12.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 102 smd oval (at 14.58 -11.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 101 smd oval (at 14.58 -11.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 100 smd oval (at 14.58 -10.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 99 smd oval (at 14.58 -10.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 98 smd oval (at 14.58 -9.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 97 smd oval (at 14.58 -9.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 96 smd oval (at 14.58 -8.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 95 smd oval (at 14.58 -8.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 94 smd oval (at 14.58 -7.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 93 smd oval (at 14.58 -7.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 92 smd oval (at 14.58 -6.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 91 smd oval (at 14.58 -6.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 90 smd oval (at 14.58 -5.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 89 smd oval (at 14.58 -5.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 88 smd oval (at 14.58 -4.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 87 smd oval (at 14.58 -4.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 86 smd oval (at 14.58 -3.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 85 smd oval (at 14.58 -3.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 84 smd oval (at 14.58 -2.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 83 smd oval (at 14.58 -2.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 82 smd oval (at 14.58 -1.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 81 smd oval (at 14.58 -1.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 80 smd oval (at 14.58 -0.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 79 smd oval (at 14.58 -0.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 78 smd oval (at 14.58 0.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 77 smd oval (at 14.58 0.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 76 smd oval (at 14.58 1.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 75 smd oval (at 14.58 1.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 74 smd oval (at 14.58 2.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 73 smd oval (at 14.58 2.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 72 smd oval (at 14.58 3.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 71 smd oval (at 14.58 3.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 70 smd oval (at 14.58 4.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 69 smd oval (at 14.58 4.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 68 smd oval (at 14.58 5.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 67 smd oval (at 14.58 5.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 66 smd oval (at 14.58 6.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 65 smd oval (at 14.58 6.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 64 smd oval (at 14.58 7.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 63 smd oval (at 14.58 7.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 62 smd oval (at 14.58 8.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 61 smd oval (at 14.58 8.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 60 smd oval (at 14.58 9.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 59 smd oval (at 14.58 9.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 58 smd oval (at 14.58 10.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 57 smd oval (at 14.58 10.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 56 smd oval (at 14.58 11.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 55 smd oval (at 14.58 11.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 54 smd oval (at 14.58 12.25 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 53 smd oval (at 14.58 12.75 0.00) (size 1.67 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 52 smd oval (at 12.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 51 smd oval (at 12.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 50 smd oval (at 11.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 49 smd oval (at 11.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 48 smd oval (at 10.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 47 smd oval (at 10.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 46 smd oval (at 9.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 45 smd oval (at 9.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 44 smd oval (at 8.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 43 smd oval (at 8.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 42 smd oval (at 7.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 41 smd oval (at 7.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 40 smd oval (at 6.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd oval (at 6.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 38 smd oval (at 5.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 37 smd oval (at 5.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 36 smd oval (at 4.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 35 smd oval (at 4.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 34 smd oval (at 3.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 33 smd oval (at 3.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd oval (at 2.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd oval (at 2.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd oval (at 1.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd oval (at 1.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd oval (at 0.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd oval (at 0.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd oval (at -0.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd oval (at -0.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd oval (at -1.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd oval (at -1.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd oval (at -2.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd oval (at -2.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd oval (at -3.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd oval (at -3.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd oval (at -4.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd oval (at -4.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -5.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -5.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -6.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -6.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -7.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at -7.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at -8.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at -8.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -9.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -9.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -10.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -10.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -11.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -11.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -12.25 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -12.75 14.58 0.00) (size 0.28 1.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LPC54608J512BD208E/LPC54608J512BD208E.3dshapes/LQFP-208_L28.0-W28.0-H1.4-LS30.0-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)