(module Battery:BatteryHolder_Seiko_MS621F (layer F.Cu) (tedit 6890A5E1)
  (descr "Seiko MS621F, https://www.sii.co.jp/en/me/files/2014/02/file_EXTENDED_PRDCT_SPEC_75_FILE_11.jpg")
  (tags "Seiko MS621F")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.75 0 90) (size 3 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.75 0 90) (size 3 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Battery.3dshapes/BatteryHolder_Seiko_MS621F.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
