(module "LPJG0926HENL" (layer F.Cu)
  (descr "LPJG0926HENL-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.715 9.065) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.715 9.065) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LPJG0926HENL" (at 5.715 9.065) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.270 2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.810 2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.350 2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.890 2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.430 2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.000 5.06) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.540 6.33) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 8.890 6.33) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11.430 5.06) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.915 12.95) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 1.625 12.95) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 9.805 12.95) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 12.345 12.95) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 0.000 8.89) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 11.430 8.89) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -2.160 5.84) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 13.590 5.84) (size 2.550 2.550) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LPJG0926HENL.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
