(module LQFP-100_14X14X1.7_NXP (layer F.Cu) (tedit 652602EB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LQFP-100_14X14X1.7_NXP (at 0 10.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user * (at -9.5669 -5.996) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -7.1953 -5.615) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -7.625 -6 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -7.625 -5.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -7.625 -5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -7.625 -4.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -7.625 -4 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -7.625 -3.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -7.625 -3 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -7.625 -2.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -7.625 -2 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -7.625 -1.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -7.625 -1 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -7.625 -0.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -7.625 0 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -7.625 0.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -7.625 1 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -7.625 1.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -7.625 2 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -7.625 2.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -7.625 3 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -7.625 3.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -7.625 4 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -7.625 4.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -7.625 5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -7.625 5.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at -7.625 6 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at -6 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at -5.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at -5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at -4.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at -4 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at -3.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at -3 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at -2.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at -2 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at -1.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at -1 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at -0.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 0 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 0.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 1 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 1.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 2 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 2.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 3 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 3.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 4 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 4.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 5.5 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 6 7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 7.625 6 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 7.625 5.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 7.625 5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at 7.625 4.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 7.625 4 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at 7.625 3.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at 7.625 3 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at 7.625 2.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at 7.625 2 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at 7.625 1.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd rect (at 7.625 1 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd rect (at 7.625 0.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd rect (at 7.625 0 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd rect (at 7.625 -0.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd rect (at 7.625 -1 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 66 smd rect (at 7.625 -1.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 67 smd rect (at 7.625 -2 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 68 smd rect (at 7.625 -2.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 69 smd rect (at 7.625 -3 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 70 smd rect (at 7.625 -3.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 71 smd rect (at 7.625 -4 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 72 smd rect (at 7.625 -4.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 73 smd rect (at 7.625 -5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 74 smd rect (at 7.625 -5.5 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 75 smd rect (at 7.625 -6 270) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 76 smd rect (at 6 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 77 smd rect (at 5.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 78 smd rect (at 5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 79 smd rect (at 4.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 80 smd rect (at 4 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 81 smd rect (at 3.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 82 smd rect (at 3 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 83 smd rect (at 2.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 84 smd rect (at 2 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 85 smd rect (at 1.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 86 smd rect (at 1 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 87 smd rect (at 0.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 88 smd rect (at 0 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 89 smd rect (at -0.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 90 smd rect (at -1 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 91 smd rect (at -1.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 92 smd rect (at -2 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 93 smd rect (at -2.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 94 smd rect (at -3 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 95 smd rect (at -3.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 96 smd rect (at -4 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 97 smd rect (at -4.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 98 smd rect (at -5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 99 smd rect (at -5.5 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 100 smd rect (at -6 -7.625 180) (size 0.3 1.4612) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
