(module "LQH44PN100MP0L" (layer F.Cu)
  (descr "1515 (4040) T=1.65±0.15mm")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LQH44PN100MP0L" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.425 -0 0) (size 1.550 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.425 -0 0) (size 1.550 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LQH44PN100MP0L.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
