(module "LSM6DS3USTR" (layer F.Cu)
  (descr "LGA-14(2.5x3x0.86)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.209 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.209 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LSM6DS3USTR" (at -0.209 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.163 -0.75 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.163 -0.25 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.163 0.25 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.163 0.75 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.500 0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.000 0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.500 0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.163 0.75 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.163 0.25 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.163 -0.25 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.163 -0.75 90) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.500 -0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.000 -0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.500 -0.912 0) (size 0.250 0.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ASM330LHHTR.stp
    (at (xyz 0 0 0.033858268279729))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
