(module easyeda2kicad:SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.9-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.9-BL (at 0 6.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.91 2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.63 2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.90 2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.91 -2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.63 -2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.90 -2.70 0.00) (size 0.57 1.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT1510CS8#PBF/LT1510CS8#PBF.3dshapes/SO-8_L4.9-W3.9-H1.5-LS5.9-P1.27.wrl"
		(offset (xyz -914.370 685.810 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)