(module easyeda2kicad:DDPAK-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS14.0-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DDPAK-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS14.0-BR (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 4.97 3.81 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.97 2.54 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.97 1.27 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.97 0.00 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 4.97 -1.27 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.97 -2.54 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 4.97 -3.81 0.00) (size 2.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -4.97 0.00 0.00) (size 9.00 10.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT1513-2CR#TRPBF/LT1513-2CR#TRPBF.3dshapes/DDPAK-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS14.0-BR.wrl"
		(offset (xyz -1.620 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)