(module easyeda2kicad:TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.390000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL (at 0 7.390000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -1.80 -3.39 -90.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.80 -1.69 -90.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.80 0.00 -90.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.80 1.69 -90.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at -1.80 3.39 -90.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT1965IT-1.5#PBF/LT1965IT-1.5#PBF.3dshapes/TO-220-5_L10.2-W8.5-H14.9-P1.70.wrl"
		(offset (xyz 2.000 -0.000 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)