(module easyeda2kicad:DFN-14_L4.0-W3.0-P0.50-BL_ADI_DE14MA (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-14_L4.0-W3.0-P0.50-BL_ADI_DE14MA (at 0 5.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 14 smd rect (at -1.50 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.99 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.51 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.51 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.99 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.50 -1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.50 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.99 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.51 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.51 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.99 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.50 1.40 180.00) (size 0.27 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd custom (at -0.76 -0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.89 0.83)(xy -0.89 -0.82)(xy -0.89 -0.82)(xy -0.89 -0.82)(xy 0.9 -0.82)(xy 0.9 1.05)(xy 0.63 1.05)(xy 0.63 0.83)(xy 0.63 0.83)(xy 0.62 0.83)(xy -0.89 0.83)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 16 smd custom (at 1.17 -0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.5 0.83)(xy -0.5 0.83)(xy -0.5 -0.82)(xy -0.31 -0.82)(xy -0.31 -0.82)(xy -0.31 -1.05)(xy -0.18 -1.05)(xy -0.04 -1.05)(xy -0.04 -0.82)(xy 0.5 -0.82)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT3032EDE#PBF/LT3032EDE#PBF.3dshapes/DFN-14_L4.0-W3.0-H0.8-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)