(module easyeda2kicad:DFN8_L2.0-W2.0-P0.45-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.88) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN8_L2.0-W2.0-P0.45-BL-EP (at 0 4.88) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.67 0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.23 0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.23 0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.67 0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.67 -0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.23 -0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.23 -0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.67 -0.88 0.00) (size 0.25 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.80 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT3048IDC-15#TRMPBF/LT3048IDC-15#TRMPBF.3dshapes/DFN8_L2.0-W2.0-H0.8-P0.45-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)