(module easyeda2kicad:MSOP-16_L4.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MSOP-16_L4.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL-EP (at 0 6.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.75 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.25 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -0.75 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -0.25 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.25 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.75 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.25 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 1.75 2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -1.75 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -1.25 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -0.75 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -0.25 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 0.25 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 0.75 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 1.25 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 1.75 -2.10 0.00) (size 0.28 1.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 -0.00 0.00) (size 2.85 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.50 -0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.50 -0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.50 0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.50 0.50) (size 0.61 0.61) (drill 0.30) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT3055IMSE#TRPBF/LT3055IMSE#TRPBF.3dshapes/MSOP-16_L4.0-W3.0-H1.1-LS4.9-P0.50.wrl"
		(offset (xyz -914.500 685.910 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)