(module easyeda2kicad:DFN-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.41) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP (at 0 5.41) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.00 1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.00 -1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.50 -1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.50 -1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -1.00 -1.41 0.00) (size 0.25 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT3065HDD-3.3#TRPBF/LT3065HDD-3.3#TRPBF.3dshapes/DFN-10_L3.0-W3.0-H0.9-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.250 0.510 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)