(module easyeda2kicad:MSOP-12_L4.0-W3.0-P0.65-LS4.9-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.37) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MSOP-12_L4.0-W3.0-P0.65-LS4.9-BL-EP (at 0 6.37) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.63 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.98 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.32 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.33 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.98 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.63 2.37 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.63 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.98 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.33 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.32 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.98 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.63 -2.37 0.00) (size 0.35 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.00 0.04 0.00) (size 2.85 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT3652EMSE#PBF/LT3652EMSE#PBF.3dshapes/MSOP-12_L4.0-W3.0-H1.1-P0.65-LS4.9-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)