(module easyeda2kicad:SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.84) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BL (at 0 4.84) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.65 0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.65 0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.65 -0.84 0.00) (size 0.35 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC2630CSC6-LM10#TRMPBF/LTC2630CSC6-LM10#TRMPBF.3dshapes/SC-70-6_L2.0-W1.3-H1.0-P0.65.wrl"
		(offset (xyz -902.860 845.430 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)