(module easyeda2kicad:MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.15) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL (at 0 6.15) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -0.98 2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.32 2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.33 2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.98 2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -0.98 -2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.32 -2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.33 -2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.98 -2.15 0.00) (size 0.36 1.69) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC2856CMS8-1#PBF/LTC2856CMS8-1#PBF.3dshapes/MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)