(module easyeda2kicad:SSOP-16_L4.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.65) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SSOP-16_L4.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL (at 0 6.65) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 9 smd oval (at 2.22 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 1.59 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 0.95 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 0.32 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -0.32 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -0.95 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -1.59 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -2.22 -2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 2.22 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.59 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.95 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.32 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -0.32 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -0.95 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.59 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -2.22 2.65 0.00) (size 0.36 1.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC2901-3IGN#PBF/LTC2901-3IGN#PBF.3dshapes/SSOP-16_L4.9-W3.9-H1.75-LS6.0_P0.64.wrl"
		(offset (xyz -914.780 685.510 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)