(module easyeda2kicad:SOT-23-8_L3.0-W1.7-P0.65-LS2.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.21) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-23-8_L3.0-W1.7-P0.65-LS2.8-BL (at 0 5.21) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -0.98 1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.32 1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.33 1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.98 1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -0.98 -1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.32 -1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.33 -1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.98 -1.21 0.00) (size 0.36 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC2954CTS8-2#TRPBF/LTC2954CTS8-2#TRPBF.3dshapes/SOT-23-8_L2.9-W1.6-H1.5-LS2.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz -5.450 1.360 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)