(module easyeda2kicad:MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.109999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL (at 0 6.109999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.00 2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.50 2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.00 2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.50 2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.00 2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at -1.00 -2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at -0.50 -2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.00 -2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 0.50 -2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.00 -2.11 0.00) (size 0.28 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC4252BIMS-1#TRPBF/LTC4252BIMS-1#TRPBF.3dshapes/MSOP-10_L3.0-W3.0-H1.1-LS5.0-P0.50.wrl"
		(offset (xyz -914.220 685.910 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)