(module easyeda2kicad:SC-70-8_L1.9-W1.2-P0.50-LS2.1-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SC-70-8_L1.9-W1.2-P0.50-LS2.1-BL (at 0 5.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.76 1.10 90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.25 1.10 90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.25 1.10 90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.76 1.10 90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.76 -1.10 -90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.25 -1.10 -90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.25 -1.10 -90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.76 -1.10 -90.00) (size 0.65 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC4360ISC8-2#TRMPBF/LTC4360ISC8-2#TRMPBF.3dshapes/SC-70-8_L1.9-W1.2-P0.50-LS2.1-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)